
IMG_20250208_161922.jpg
Вращение вверх
Угол/Точка падения
Вращение вниз
0315
Частота выхода мяча
Зона программирования
Подробности смотрите в инструкции
Срезка, бейсбол, кручёный мяч, беспорядочные удары
Страница 6
Вращение вверх Вращение вниз
Длинные и короткие удары Длинные и короткие удары
Режим снятия мяча
Можно выйти за пределы корта с мячом для настольного тенниса
При заедании мяча можно использовать
Функцию одного нажатия
Подробности смотрите в инструкции на страницах 9-10
16 уровней вращения вверх
Значение вращения вверх больше, чем значение вращения вниз
16 уровней вращения вниз
Комбинация
Сохранить
Отменить Обратите внимание на произвольный мяч
Значение вращения вниз больше, чем значение вращения вниз = вращение вниз
Частота угла/Режим точки падения
19 уровней
Соответствующие функции смотрите в инструкции на странице 7
+ I
+
I
Вращение вверх
Частота угла
Вниз +
Вращение
Включить/выключить
+ I
-
Частота выхода мяча
+ I
Угол
Регулировка угла машины
(регулировка высоты машины)
Частота выхода мяча 16 уровней
Размер числа = скорость выхода мяча

IMG_20250208_162041.jpg
Пусть ваша игра станет ярче
Частота наклона головы
0
Точный подачу
7 Левый один, правый два 14
Центральная точка
1
Медленный наклон головы
8
Левый два, правый два 15
Левая половина стола
2 Средний наклон головы
9
Левый два, правый три 16
Правая половина стола
3
Быстрый наклон головы 10 Левый три, правый два
17
Центральная половина стола
4
Две точки слева и справа 11
Левый три, правый три
18
Левый один длинный нижний вращение, правый один короткий верхний вращение
5 Левый, центральный, правый три точки 12 Левый точка
19 Левый два длинных нижних вращения, правый один короткий нижний вращение
6 Левый два, правый один 13 Правый точка
Примечание: при выполнении функции одной кнопки (резка, подача, дуга, один клик верхнего вращения, один клик нижнего вращения, один клик без вращения, верхние длинные и короткие мячи, нижние длинные и короткие мячи, произвольная точка, произвольный мяч) вертикальное вращение не может быть снова отрегулировано, частота наклона головы будет принудительно заблокирована на 18 уровне (включая 18 уровень) и выше, частота наклона головы может быть отрегулирована только на уровнях 1-17.
Примечание: при выборе одной кнопки "беспорядочное" верхнее вращение/нижнее вращение/выход мяча/наклон головы не может быть отрегулировано, тогда будет беспорядочный выход мяча.
Режим точки падения
Доброжелательное напоминание

IMG_20250208_162055.jpg
S8-PRO мяч/многоточечный выброс
5-95
3 19
Дело
Точечный выброс
1 Точечный выброс: сначала установите частоту выброса на "0"
2 Нажмите "выключатель", чтобы приостановить машинку для подачи
6 Откройте частоту колебаний (1-3), когда машинка для подачи колеблется в желаемом положении, установите частоту колебаний на "0", это и будет точечный выброс
44 Настройте частоту выброса, выберите необходимую частоту выброса
Яйцо Императора
1+
Многоточечный выброс
● Уровень регулировки: с 1 по 11 уровень, с 15 по 19 уровень все являются "многоточечным выбросом"


IMG_20250208_162557.jpg
!!
147
Срезанный мяч
Мяч с нижним вращением
Штат
Головку подачи можно немного поднять
67 913
W7
Мяч с верхним вращением
Крутящий мяч
Мяч с нижним вращением
Головку подачи можно немного поднять
1216
E
5
024 D
Мяч с нижним вращением
Кнопка быстрого переключения на мяч с нижним вращением
Кнопка быстрого переключения на мяч с верхним вращением
Головку подачи можно немного поднять
Головку подачи можно немного поднять

IMG_20250208_162606.jpg
1
5-10
17 91155
кручёный мяч
высокий мяч с верхним вращением
головка подачи может быть немного поднята
65-24
мяч без вращения
однокнопочный быстрый переключатель на мяч без вращения
головка подачи может быть немного опущена
запись
бессистемный
то слева, то справа, то далеко, то близко / иногда быстро, иногда медленно
головка подачи может быть немного поднята
697 29
26
высокий и низкий мяч с верхним вращением
верхний вращение - один близко, другой далеко
головка подачи может быть немного опущена


IMG_20250208_162613.jpg
Медленно
234567
Низкий вращающийся длинный и короткий мяч
HE
Произвольная точка
Прикосновение
Низкий вращающийся, один близко, другой далеко
Случайная точка падения
Головка подачи может быть немного поднята
Головка подачи может быть немного опущена
5
734567
Произвольный мяч
Случайный вращающийся мяч
Головка подачи может быть немного опущена

IMG_20250208_162627.jpg
11
Сделайте вашу игру более захватывающей
Прямой подачей (одиночный отскок)
Переменной подачей (двойной отскок)
Схема подачи с отскоком
Форма подачи: формы подачи от подачи машины делятся на прямую и переменную.
Прямая подача: мячи, подаваемые прямой подачей, имеют большую скорость и вращение, чем при переменной подаче; регулировка осуществляется путем изменения угла наклона, необходимо отпустить медный переключатель для изменения высоты головки машины, не регулируйте, когда головка машины находится в движении.
Переменная подача: в сочетании с подходящей скоростью мяча и вращением можно тренировать различные техники приема подачи, что наиболее подходит для начинающих.


IMG_20250208_162649.jpg
58-PF
Сделайте вашу игру более захватывающей
Замена комплектующих
Верхний подающий вал
Больше
Источник
Мотор верхнего колеса
Мотор нижнего колеса
S8-PRO YO
РОБОТЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Нижний подающий вал
13
Если при использовании машины для подачи мячей HuiPang после серии устранений неполадок подающий вал не вращается и не подает мяч, пожалуйста, замените генератор; если после некоторого времени использования вы обнаружите, что подающий вал поврежден или деформирован, пожалуйста, замените подающий вал.


IMG_20250208_162656.jpg
① Пожалуйста, проверьте, повреждена ли верхняя подающая катушка или нижняя подающая катушка, затем снимите крышки с обеих сторон подающего механизма для замены.
② Если требуется заменить верхнюю подающую катушку, просто открутите винты с помощью отвертки.
③ Снимите винты, фиксирующие подающую катушку, и извлеките поврежденную подающую катушку.
④ Возьмите новую подающую катушку для замены и установите ее обратно, следуя первоначальным шагам разборки.


IMG_20250208_162633.jpg
Высокий бросок
СП
Атакуйте по мячу
Мяч для двух прыжков
+
-
дуга
Дистанционное управление для регулировки изгиба носа
(Когда нос активирован, нажмите на изгиб носа
Нажмите на знак "+”, чтобы поднять нос, нажмите кнопку
Нос ”-" опущен.)

IMG_20250208_162640.jpg
Сайд-спин
1
Левый верхний спин
Ручная регулировка угла наклона головы до нужного вам угла
Левый нижний спин
56-PRO
S6-PRO
56-PRO
Левый спин
Хуэйюань
56-PRO
Верхний спин
S6-PRO
ТАБЛА ТЕННИСНЫЕ РОБОТЫ
Нижний спин
36-PRO
LOLT CARGADA
$6-PRO
Правый спин
O
56-PRO
Правый верхний спин
Правый нижний спин
2 Настройки контроллера такие же, как для верхнего/нижнего спина
Совет: угол наклона головы для верхнего и нижнего спина одинаковый, нужно только отрегулировать параметры контроллера.





IMG_20250208_162709.jpg
Управление S8-PRO
Устранение неисправностей
Сделайте вашу игру более захватывающей
Явление неисправности
Причина сбоя
Сбой питания
Включите питание, но устройство не реагирует
Соединение не подключено
Грязный фарватер
Не выходи из игры
Мяч поврежден или испачкан, мяч нестандартный
Повреждение шарового двигателя
Сломана шестерня редуктора подачи шариков
Значение поворота вверх и поворота вниз слишком низкое
Генератор сломан
Слабая подача
Плохой контакт с гнездом
Замените источник питания
Подключите штекер к разъему
Способ лечения
Снимите переднюю коробку, чтобы очистить фарватер и мяч
Замените стандартным шариком диаметром 40 мм/40+ на новый
менять
менять
Просто увеличьте значение поворота верхней и нижней частей
менять
Повторить
Подключение подающего двигателя отсоединено
Повторить
Частота маятника дистанционного управления не включена
Повреждение маятникового двигателя
Увеличьте значение частоты маятника
менять
Не поворачивай голову
Повреждение редуктора переменной скорости маятниковой коробки передач
Плохой контакт с гнездом
менять
Повторить
Подключение маятникового двигателя отсоединено
Повторить
Пульт дистанционного управления не может быть использован
Питание на пульте дистанционного управления отключено
Специальное напоминание
Установите аккумулятор на место или замените его новым
A.Пожалуйста, используйте стандартные шарики размером 40 мм / 40+ (шарики двух размеров нельзя смешивать)!Пожалуйста, выбирайте мяч с рейтингом более одной звезды от обычного производителя. Он слишком мягкий или неровной формы. В нем легко застревать.;
B.Пожалуйста, промойте новый мяч водой перед использованием, высушите его перед использованием и регулярно протирайте поверхность настольного тенниса и счищайте пыль с площадки для игры в теннис.;
C.Если мяч летит плохо, выньте все мячи из машины, проверьте, нет ли мусора непосредственно под пружиной, и очистите дорожку.;
D.Пожалуйста, накрывайте сервировочную машину пакетом, когда она не используется.





